**Клинцовский автокрановый завод**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС-3579-1-02  (легкий) | КС-35719-3-02 (высокопроходи-мый) | КС-45719-5А (легкий и маневренный) | КС-45719-8А (наибольшая зона обслуживания) | КС-55713-1К (самый востребованный) | КС-55713-3К (маневренный) |
| Грузоподъёмность максимальная, т | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Длина стрелы, м | 8-18 | 8-18 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 |
| Длина гуська, м |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м |  |  |  |  |  |  |
| - с основной стрелой | 18,4 | 18,4 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| - с основной стрелой и гуськом |  | 26 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Вылет минимальный, м | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Вылет максимальный, м | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,5 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| База крана, м | 4,2 | 4,9 | 3,95 | 4,2 | 4,9 | 4,9 |
| Колея, м | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 2,01 |

|  |
| --- |
| **КС-3579-1-02** |
| КС-3579-1-02.gif |
| **КС-35719-3-02** |
| КС-35719-3-02.gif |

|  |
| --- |
| **КС-45719-5А** |
| КС-45719-5А.gif |
| **КС-45719-8А** |
| КС-45719-8А.jpg |
| **КС-55713-1К** |
| КС-55713-1К.gif |
| **КС-55713-3К** |
| КС-55713-3К.gif |