**Автокраны Могилёвтрансмаш (Машека)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС-3579 | КС-45729А | КС-45729 | КС-55727-1 |
| Грузоподъёмность максимальная, т | 15 | 16,2 | 20 | 25 |
| Вылет стрелы, м | 3,0 – 18,0  | 3,0 – 18,0 | 3,0 – 19,0 | 3,2 – 20,0 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | 20,4 | 20,4 | 22,0 | 27,1 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м  | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 19,6 |
| Габариты крана, м (длина х ширина х высота) | 10,63х2,5х3,9 | 10,7х2,5х3,9 | 10,3х2,5х3,6 | 12,0х2,5х3,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **КС-3579** |
|  |

**КС-45729А** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **КС-45729** |
|  |

 | **КС-55713-3В** |

|  |
| --- |
| **КС-55727-1** |
|  |